{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["胜利油田技术需求汇总"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"胜利油田技术需求汇总","index":0,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,3],[2,3,7,3],[8,3,20,3],[21,3,32,3],[33,3,38,3]]}
["胜利油田技术需求汇总"]
["序号","技术领域","技术需求","发榜单位"]
[1,"潜山勘探领域","1.济阳坳陷中古生界潜山构造形成演化与地层展布特征；2.济阳-临清坳陷东部上古生界煤系烃源岩生烃潜力与油气富集规律；3.济阳坳陷碳酸盐岩潜山内幕储层分布规律及预测；4.济阳坳陷太古界有效储层形成机制及油气富集规律。","勘探开发研究院"]
[2,"红层勘探领域","1.济阳坳陷红层原型盆地恢复研究；2.济阳坳陷红层不同成因砂体展布与储层预测；3.济阳坳陷烃源岩有效性及资源量预测；4.济阳坳陷多源-多期油气运聚规律与有利目标区评价预测。"]
[3,"准噶尔勘探开发领域","七大基础地质研究：1.石炭系原型盆地恢复；2.关键期构造演化及充填；3.烃源岩发育及资源再认识；4.深/超深层储层形成机制；5.走滑断裂成因及控藏作用；6.超压成因及控藏机制；7.油气大规模成藏主控因素及富集规律。七大地质评价技术：1.低级序走滑断层识别描述；2.山前带构造精细建模；3.火山岩储层识别描述；4.深层超深层储层描述；5.石炭系火山岩储层描述；6.深层地层超剥带描述；7.断层封堵性评价。七大开发技术;1浅薄层特-超稠油提高采收率；2.敏感特稠油有效动用；3.火山岩断缝溶体刻画及预测技术；4.深层碎屑岩储层测井精确识别；5.深层碎屑岩微-小尺度裂缝预测；6.深层碎屑岩精细地质建模；7.深层碎屑岩储层效益开发。勘探开发研究院"]
[4,"页岩油勘探开发领域","勘探：1.细粒沉积成因机制及发育规律；2.济阳页岩油资源潜力分类评价；3.济阳页岩油差异性富集机理与地质甜点评价；4.济阳页储集空间表征及含油性评价；5.西部叠合盆地页岩油形成规律与甜点评价技术。开发：1.复杂断裂条件下地应力预测；2.灰质页岩层理缝的发育规律；3.页岩多类型多尺度裂缝精细表征；4.页岩油多尺度介质耦合流动机理及表征；5.复杂断块页岩油有效开发技术；6.凝析油气藏产能影响因素及开发方式；7.大平台条件下立体改造渗流场表征。"]
[5,"CCUS/CCS领域","1.CO2驱油与封存协同优化技术；2.济阳页岩油注CO2开发技术；3.致密油多级压裂水平井CO2吞吐技术；4.CO2封存潜力评价及安全评价技术。"]
[6,"压驱开发技术","1.压驱过程裂缝拓展及渗流规律表征；2.压驱开发技术提高采收率机理；3.压驱过程数值模拟表征；4.不同油藏类型压驱关键注采参数优化。"]
[7,"全节点高密度地震技术","研究形成全节点高密度地震全时间、全空间采集、处理以及解释一体化技术。","物探研究院"]
[8,"滩浅海高密度地震技术","形成滩浅海高密度地震采集、处理和解释特色技术，压制海底鸣震干扰，提高海上资料信躁比和分辨率。"]
[9,"可控震源高效地震技术","结合全节点地震技术，研究并实施可控震源高效地震技术，推动西部勘探高质量发展。"]
[10,"基于压缩感知的随机地震技术","根据地下地质目标的照明分析设计符合成像需求的随机观测系统，实现地震数据特征成像。"]
[11,"深度域处理解释技术"]
[12,"五维地震数据解释技术","五维地震响应机理、复杂构造及储层预测五维解释方法、五维地震数据油气检测方法研究。"]
[13,"叠前地震反演技术","进一步完善三参数叠前反演技术，持续完善FWI全波形反演技术应用，攻关五维数据方位各向异性反演技术。"]
[14,"地震-地质-工程一体化技术","在传统的构造、储层、流体预测研究的基础上，强化地应力、脆性、压力等工程力学参数等研究，深度融入地质工程一体化。"]
[15,"山前带地震采集处理技术","深入攻关近地表的探测与精校正、低信噪比的保真去躁、重磁电震多信息约束的高精度建模及基于真地表的精确成像。"]
[16,"准中深层地震采集处理技术","开展地震采集、处理、解释技术攻关研究。"]
[17,"页岩油甜点地震预测技术","开展岩相、裂缝和脆性预测技术攻关，初步形成地震预测技术。"]
[18,"油藏地球物理技术深化研究","完成1.岩石物理测试与实验；2.致密油藏甜点地震精细描述及物性参数预测技术研究；3.油藏地球物理智能建模技术研究。"]
[19,"人工智能透明盆地技术","进一步加强大数据与人工智能技术的平台化研究，形成“数据+平台+应用”的可持续发展模式。"]
[20,"水平井找堵水技术","高油水选择性水平井找堵水技术研究：1.在不改变举升方式情况下，简化测试工艺、提高测试精度，实现精确找水；2.针对不同的油藏类型和条件，形成低成本的水平井定位堵水技术。","石油工程技术研究院"]
[21,"特高含水后期深度","不同非均质油藏深度堵调评价方法研究：1.完善反映油藏深部运移规律的深度堵调评价方法；2.部分体系距实现深度堵调有差距，近井封堵良好，远井地带能力不足。"]
[22,"智能注采技术","基于井组连通模型的智能分层注采实时优化方法：1.油水关系、注采对应日趋复杂，专家经验制定调控策略难以精准量化；2.注采优化影响因素多，数值模拟方法拟合周期长，快速决策难。"]
[23,"多轮次吞吐蒸汽流场调整技术","多轮次吞吐汽窜通道定量描述技术：汽窜通道的体积和发育的程度无法定量描述。"]
[24,"稠油地下原位改质技术","稠油地下热化学催化裂解机理及低成本催化剂研发"]
[25,"水驱稠油微生物采油技术","微生物采油数值模拟技术：结合已有商业软件，形成微生物采油数值模拟技术。"]
[26,"CO2驱高效开发技术","CO2驱防窜及采出液腐蚀控制方法：1.受压裂裂缝和储层非均质影响，易导致CO2沿高渗透条带窜进，形成气窜。2.CO2驱全过程存在腐蚀，油井井筒、杆管柱及集输管线的腐蚀尤为严重。"]
[27,"致密油水平井重复压裂技术","致密油水平井重复压裂及高效补能技术研究"]
[28,"多层系页岩油协同压裂","大平台多井协同压裂人工裂缝扩展规律研究"]
[29,"多层系页岩油压后生产制度优化","立体压裂井网全生命周期协同生产优化与调控：建立近似模型指导后放喷顺序，排采制度和生产制度优化。"]
[30,"油水井长寿命注采技术","新型耐腐蚀金属材料或表面处理技术研究、高强度耐疲劳非金属材料研究：1.产出液含水率逐年升高，腐蚀、偏磨加剧，杆泵失效成为作业的主要原因。2.水井的注水工具腐蚀、结垢严重，影响注水井寿命及作业。"]
[31,"智能举升提效系统","大数据工况预测模型、智能诊断与控制模型：进一步研究工况预测与智能诊断系统的联系。"]
[32,"地热方面—浅层地热","1.热泵的吸排热值高于土壤固有的散热能力会出现土壤热失衡问题，导致运行效率逐年下降，关键问题是解决制约地源热泵稳定运行性的热平衡问题；2.随着系统的运行，地埋管泄漏检测、故障检修处理也将成为难点。","新能源中心"]
[33,"地热方面—深层地热","回灌问题是制约深井地热开发利用的瓶颈问题，需要从回灌井井深结构，尾水处理工艺，回灌参数优化等多方面进行研究。"]
[34,"余热方面","开发低成本防腐蚀防堵换热设备。"]
[35,"太阳能利用方面—光伏发电技术","1.光伏发电故障多发，特别是交流电缆、直流电缆、组件发生故障后，判断查找困难，难以准确定位，延迟故障的排除，影响发电量。2.占地面积大，转换效率低。"]
[36,"太阳能利用方面—光热利用技术","1.能量密度低，占地面积大。2.受气候、环境影响大，且只能在白天工作，需要配套储能装置。3.整套系统成本高。"]
[37,"风能、氢能、储能方面","1.风机环保噪音要求，目前降噪技术在500m以内夜间噪音难以控制在45dB以下。2.可再生能源耦合制氢技术，在制氢装置应对快速启停及风光发电输入功率波动变化的适应性方面还需深入研究。海水制氢方面，淡化成本较高，制水成本在4-7元/吨水。海水直接制氢，在耐腐蚀点击和廉价高效催化剂等关键材料研究上需攻关突破。3.储能技术成熟度和适用性仍需进一步提高。"]